문서번호	UTIC-TIS-R01
개정번호	V.1.0
개정일자	2025-07-09

2025년 도시교통정보센터 S/W 고도화사업

요구사항정의서

(교통정보시스템)

검토자
일시	/	/

	- -

개 정 이 력

2025년 도시교통정보센터 S/W 고도화사업	작성일자	문서번호	변경코드
	2025.07.09	UTIC-TIS-R01	1.0
	문서명
	요구사항정의서(교통정보시스템)

버전	변경일자	내용	작성자	승인자
1.0	2025.07.09	최초작성

목 차

1. 요구사항 목록	4

2. 요구사항정의서	5

2.1. 기능요구사항	5

2.2. 비기능요구사항	20

요구사항 목록

업무영역		교통정보 시스템		버 전		1.0
서브시스템명				작성일자		2025.07.09
요구사항 목록
순번	요구사항 ID		요구사항명		근거		구분	채택
1	RQ-RF-F001 (SFR-001)		교통정보 가공 알고리즘 기능개선		A,E		개선	O
2	RQ-RF-F002 (SFR-001)		교통정보 가공처리 저장 기능 개선		A,E		개선	O
3	RQ-RF-F003 (SFR-002)		교통정보 모니터링 기능개선		A,E		개선	O
4	RQ-RF-F004 (SFR-003)		교통정보 통계/패턴 기능개선		A,E		개선	O
5	RQ-RF-F005 (SFR-001)(SFR-004)		국토부 교통정보 연계 기능개선		A,E		개선	O
6	RQ-RF-F006 (SFR-005)		국토부 교통정보 연계 시스템 이관		A,E		개선	O
7	RQ-RF-F007 (SFR-006)		지역센터 배포용 ITS 교통정보 연계프로그램 기능개선		A,E		개선	O
8	RQ-RF-F008 (SFR-007)		지역센터 배포용 민간수집 교통정보 연계프로그램 기능개선		A,E		개선	O
9	RQ-RF-F009 (SFR-008)		실시간 신호정보 시스템		A,E		개선	O
10	RQ-RF-N001 (SFR-001)		교통정보 가공프로그램 기능 개선		A,E		확장	O
11	RQ-RF-N002 (SFR-009)		실시간 신호정보 및 TOD 수집정보 WEB 통합 및 UI 디자인 개선		A,E		개선	O
12	RQ-RF-N003 (PER-001)		소프트웨어 성능요구 사항		A,E		개선	O
13	RQ-RF-N004 (PER-002)		데이터베이스 성능요구 사항		A,E		개선	O
14	RQ-RF-N005 (PER-003)		교통정보 연계시스템		A,E		개선	O
15	RQ-RF-N006 (PER-004)		데이터 통신 속도		A,E		개선	O
16	RQ-RF-N007 (SIR-005)		외부연계 시스템 인터페이스		A,E		개선	O
17	RQ-RF-N008 (SIR-006)		시스템 정보 연계방안		A,E		개선	O
18	RQ-RF-N009 (TER-001)		단위테스트		A,E		개선	O
19	RQ-RF-N010 (TER-002)		통합테스트		A,E		개선	O
20	RQ-RF-N011 (TER-003)		성능테스트		A,E		개선	O
21	RQ-RF-N012 (TER-004)		장애복구테스트		A,E		개선	O
22	RQ-RF-N013 (TER-005)		백업복구테스트		A,E		개선	O
23	RQ-RF-N014 (TER-006)		인수테스트		A,E		개선	O

※ 근거 : 제안요청서(A), 제안서(B), 사업수행계획서(C), 면담(D), 회의록(E), 기타(Z)

※ 구분 : 신규(신규 추가기능), 개선(현행 개선 기능)

※ 채택 : 채택(O), 부분채택(△), 미채택(X)

요구사항정의서

기능요구사항

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 가공 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-F001 (SFR-001)	요구사항 명	교통정보 가공프로그램 기능 개선
요구사항 설명	•정의 : 교통정보 가공 프로그램의 기능개선 수행 1) 가공알고리즘에 의한 외부기관정보 통합 및 소통정보생성 현행화 - 수집원별 데이터 가공 및 결측처리 개선 ※ 우선순위 가공방식, 가중치 가공방식 등 4) 수집원별 데이터 가공 현행화 - 지역 교통정보 수집데이터 처리 개선 7) 자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 22P
				중요도
				상
제약사항	•가공알고리즘 사전협의
해결방안	•교통정보 가공 체계 개선

해결방안

•구축내용

구분	구축 내용	비고
1)	•가공 알고리즘에 의한 외부기관정보 통합 및 소통정보생성 현행화 - 수집원가공 및 결측처리개선(우선순위/가중치) → 수집원 중 수집되지 않는 수집원 프로세스를 제거하여 가공 알고리즘을 현행화 - 우선순위에 의한 가공 현행화 : → 운영자 입력소통정보, UTIS소통정보, 지역소통정보 - 가중치에 의한 가공 현행화 : 수집원별 가중치(TRAFFIC_WEIGHT) → 수집데이터_동부, 수집데이터_OBE 속도를 가중치에서 제외 - 통합소통정보(Fusion) → 외부제공 통합소통정보를 제거하고 단일 통합소통정보를 생성	개선
4)	•수집원별 데이터 가공 현행화 – 지역 교통정보 수집 데이터 처리 개선 → 수집데이터_OBE 속도, 수집데이터_동부, 국토부 소통정보 수집원에서 제외	개선
7)	•자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선 → 기존 가공프로세스를 JAVA 기반의 프로세스로 개발	개발

검수기준

•개선된 가공 알고리즘에 의한 통합 소통정보 생성 여부 확인

비고

•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 가공 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-F002 (SFR-001)	요구사항 명	교통정보 가공처리 저장 기능 개선
요구사항 설명	•정의 : 교통정보 가공 프로그램의 기능개선 수행 2) 교통정보 가공 시간 개선 링크ID별 교통정보가공을 통한 가공시간 개선 3) 교통정보 가공 데이터 저장시간 개선 링크ID별 테이블 파티션을 생성하여 교통정보 가공 저장시간 개선 6) 교통정보 DB테이블 개선			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 22P
				중요도
				상
제약사항	•가공알고리즘 사전협의
해결방안	•교통정보 가공처리 저장 기능 개선 - 기존 교통정보 가공처리저장 기능

해결방안

- 교통정보 가공처리저장 개선

•구축내용

구분	구축 내용	비고
2)	•교통정보 가공 시간 개선 - 링크ID별 교통정보가공을 통한 가공시간 개선 - 외부제공 소통정보 생성 관련 삭제/저장 쓰레드 제외 → 센터 소통정보 생성 관련 쓰레드 개선 → 링크ID별 스트리밍 병렬처리를 통한 가공시간 개선	개선
3)	•교통정보 가공 데이터 저장시간 개선 – 지역 교통정보 수집 데이터 처리 개선 → 교통정보 가공 데이터 저장 방식을 N개의 쓰레드로 동시 수행	개선
6)	• 교통정보 DB테이블 개선 → 수집않되는 해당 테이블 삭제	개선
7)	•자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선 → 기존 가공프로세스를 JAVA 기반의 프로세스로 개발	개발

검수기준

•개선된 가공 알고리즘에 의한 통합 소통정보 저장 여부 확인

비고

•

요구사항 정의서

시스템명

교통정보 시스템

서브시스템명

교통정보 모니터링 시스템

단계명

분석

작성일자

2025.07.09

버전

1.0

요구사항 ID

RQ-RF-F003

(SFR-002)

요구사항 명

교통정보 모니터링 기능개선

요구사항 설명

•정의 : 교통정보 모니터링 프로그램의 기능개선 수행

1) 교통정보 모니터링 시스템 웹(스프링프레임워크)기반으로 개선

지역센터 및 기관별 연계상태 정보

• 통신이력

• 외부 연계상태 정보

• 외부 연계이력 등

구분

A,E

요구사항 출처

RFP 22P

중요도

상

제약사항

•교통정보 모니터링 프로그램 최종 소스 확보

해결방안

•교통정보 모니터링 프로그램 개선

•구축내용

구분	구축 내용	비고
③	•통신이력 – CCTV 이미지 생성이력 삭제	개선
1)	•자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선 → 기존 가공프로세스를 JAVA 기반의 프로세스로 개발	개발

검수기준

•교통정보 모니터링 시스템 웹 화면 표출여부 확인

비고

•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 통계 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-F004 (SFR-003)	요구사항 명	교통정보 통계/패턴 기능개선
요구사항 설명	•정의 : 교통정보 통계/패턴 테이터 생성 및 조회 프로그램의 기능개선 수행 1) 구간별 통계/패턴정보 생성 현행화 지역 및 기관별 교통정보 수집 주요도로별 통계정보 생성 도로 레벨별 통계정보 생성 링크별 15분, 1시간, 일, 월 통계정보 생성 링크별 5분, 15분, 요일별 패턴정보 수집원별 이력데이터 관리 통계/패턴/이력 DB테이블 개선 2) 구간별 통계/패턴정보 조회 현행화 3) 자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 23P
				중요도
				상
제약사항	•통계/패턴 정보 조회 프로그램 사전협의
해결방안	•교통정보 통계/패턴 데이터 생성 프로그램 개선

해결방안

•구축내용

구분	구축 내용	비고
1)	•구간별 통계/패턴정보 생성 현행화 - 수집되지 않는 통계/패턴 정보 현행화 : OBE, 국토부, 동부 정보 - 가공주기 현행화 : 정주기 (4분, 5분, 15분, 30분, 1시간, 1일) - 통계/패턴/이력 테이블 현행화 - 구간별 통계/패턴정보 생성 → 5분 통계 : 1, 2, 3, 4 레벨 → 5분 패턴 : 1, 4 레벨	개선
2)	•구간별 통계/패턴정보 조회 현행화 - 화면 구성 위치 협의	개선
3)	•자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선 → 기존 가공프로세스를 JAVA 기반의 프로세스로 개발	개발

검수기준

•개선된 교통정보 통계/패턴 조회 프로그램에서 조회연부 확인

비고

•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	국토부 민간정보 연계 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-F005 (SFR-004)(SFR-001)	요구사항 명	국토부 교통정보 연계 기능개선
요구사항 설명	•정의 : 국토부 교통정보 연계 프로그램의 기능개선 수행(SFR-004) 1) 국토부(민간소통정보) 교통정보 연계 기능 개선 국토부 교통정보 수신 프로세스 지역교통정보센터 교통정보 전송 프로세스 작업 스케쥴 프로세스 프로세스 관리 2) 자바기반의 스프링(부트) 프레임워크로 개선 •정의 : 교통정보 가공 프로그램의 기능개선 수행(SFR-001) 5) 국토부 교통정보 연계 제공 개선			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 23P
				중요도
				상
제약사항	•국토부 교통정보 연계 프로그램 테스트 방안
해결방안	•국토부(민간소통정보) 교통정보 연계 기능 개선방안

해결방안

•구축내용

구분	구축 내용	비고
1)	•국토부(민간소통정보) 교통정보 연계 기능 개선 - 기본교통정보 교환기술(ASN.1 센터간 데이터 교환절차) - 프로세스 기능 : 프로세스 운영 및 관리, 데이터 송신 에러검출, 데이터 송신 로그생성, 프로세스 상태 감시 및 제어 - 프로세스 개선 : MOCT_ADMIN, MOCT_PMON, MOCT_ASNC → moct-utic-server - 전국 민간 정보 : PTDBS 계정, Curlink_MOCT_Private_Log - 송신로그 : Section 계정, Snd_Log_MOCT	개선
2)	•자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선 → 기존 가공프로세스를 JAVA 기반의 프로세스로 개발	개발

검수기준

•국토부 교통정보 연계 프로그램 지자체 연계 확인(우선 적용 도시)

비고

•

요구사항 정의서

시스템명

교통정보 시스템

서브시스템명

국토부 교통정보 연계 시스템

단계명

분석

작성일자

2025.07.09

버전

1.0

요구사항 ID

RQ-RF-F006

(SFR-005)

요구사항 명

국토부 교통정보 연계 시스템 이관

요구사항 설명

•정의 : 국토부 교통정보 연계 시스템의 AP이관 수행

1) 국토부 교통정보 연계시스템을 신규 서버시스템(Linux)으로 AP이관 운영

구분

A,E

요구사항 출처

RFP 24P

중요도

상

제약사항

•신규 서버 사전 준비 및 분석

해결방안

•국토부 교통정보 연계 시스템 이관

•구축내용

구분	구축 내용	비고
1)	•LINUX 기반의 신규 서버에 국토부 연계프로그램 개선 및 이관 - DB 이관 프로세스 LINUX 기반으로 개선 - 신규 서버로 DB 이관 프로세스 이관	개선 및 이관

검수기준

국토부 연계 프로그램 신규 서버 이관후 정상 동작여부

비고

요구사항 정의서

시스템명

교통정보시스템

서브시스템명

ITS 교통정보연계 시스템

단계명

분석

작성일자

2025.07.09

버전

1.0

요구사항 ID

RQ-RF-F007

(SFR-006)

요구사항 명

지역센터 배포용 ITS 교통정보 연계프로그램 기능개선

요구사항 설명

•정의 : ITS 교통정보 연계 프로그램의 기능개선 수행

ITS 교통정보 연계 기능 개선

- 돌발정보 전송 프로세스 돌발정보 업데이트 기능

자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선

대상 OS는 WINDOWS, LINUX, UNIX 이며 데이터베이스는 ORACLE, TIBERO, MARIADB 사용이 가능하게 개발

구분

A,E

요구사항 출처

RFP 24P

중요도

중

제약사항

•ITS 교통정보 연계 프로그램 테스트 방안

해결방안

•ITS 교통정보 연계 프로그램의 기능개선 수행

•구축내용

구분	구축 내용	비고
1)	•ITS 교통정보 연계 기능 개선 - 기본교통정보 교환기술(ASN.1 센터간 데이터 교환절차) - 지역센터 송신 : rota-utic-rserver - 지역센터 수신 : rota-utic-rclient - 해당 DB : rota 계정 - 지역센터 송신 : Traffic_Loc, Incident_Loc, Snd_Log - 지역센터 수신 : Traffic_Center, Incident_Center, RcvLog	개선
2)	•자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선	개발

해결방안

•구축내용

구분	구축 내용	비고
3)	•대상 OS는 WINDOWS, LINUX, UNIX 이며 데이터베이스는 ORACLE, TIBERO, MARIADB 사용이 가능하게 개발 - Oracle : Oracle jdbc Driver 로 연동 - Tibero : Tibero jdbc Driver 로 연동 - MariaDB : MariaDB jdbc Driver 로 연동	개선

검수기준

•ITS 교통정보 연계 프로그램 지자체 연계 확인(우선 적용 도시)

비고

•

요구사항 정의서

시스템명

교통정보시스템

서브시스템명

민간수집 교통정보연계 시스템

단계명

분석

작성일자

2025.07.09

버전

1.0

요구사항 ID

RQ-RF-F008

(SFR-007)

요구사항 명

지역센터 배포용 민간수집 교통정보 연계프로그램 기능개선

요구사항 설명

•정의 : 민간수집 교통정보 연계 프로그램의 기능개선 수행

자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선

대상 OS는 WINDOWS, LINUX, UNIX 이며 데이터베이스는 ORACLE, TIBERO, MARIADB 사용이 가능하게 개발

구분

A,E

요구사항 출처

RFP 24P

중요도

중

제약사항

•민간수집 교통정보 연계 프로그램 테스트 방안

해결방안

•민간수집 교통정보 연계 프로그램의 기능개선 수행

•구축내용

구분	구축 내용	비고
1)	•민간수집 교통정보 연계 기능 개선 - 기본교통정보 교환기술(ASN.1 센터간 데이터 교환절차) - 지역센터 수신 : moct-local-client - 해당 DB : rutis 계정 - 지역센터 수신 : Traffic_moct, Rcv_Log_Moct	개선
1)	•자바기반의 스프링(부트)프레임워크로 개선	개발

해결방안

•구축내용

구분	구축 내용	비고
2)	•대상 OS는 WINDOWS, LINUX, UNIX 이며 데이터베이스는 ORACLE, TIBERO, MARIADB 사용이 가능하게 개발 - Oracle : Oracle jdbc Driver 로 연동 - Tibero : Tibero jdbc Driver 로 연동 - MariaDB : MariaDB jdbc Driver 로 연동	개선

검수기준

•민간수집 교통정보 연계 프로그램 지자체 연계 확인(우선 적용 도시)

비고

•

요구사항 정의서
시스템명	교통신호정보시스템	서브시스템명	신호 모니터링 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-F009 (SFR-008)	요구사항 명	장애이력 조회
요구사항 설명	•정의 : 실시간 교통신호정보 모니터링시스템 기능개선 수행 1) 각 지역센터 제어기 장애이력 조회 - 제어기와 교통정보센터간 통신장애등으로 인한 제어기 재접속 시도 및 장애 시간 확인 2) SSL 인증 구입 및 적용			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 25P
				중요도
				상
제약사항	•장애이력 조회 화면 구성안 사전 협의
해결방안	•실시간 교통신호정보 모니터링시스템 기능개선
검수기준	•장애이력 조회 화면 기능 확인 •도메인 SSL 적용여부 확인
비고	•

비기능 요구사항

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 가공알고리즘
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N001 (SFR-001)	요구사항 명	교통정보 가공프로그램 기능 개선
요구사항 설명	•정의 : 교통정보 가공 프로그램의 기능개선 수행 8) 교통정보 가공 알고리즘 개선방안은 보고서 별도 제출			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 22P
				중요도
				중
제약사항	•교통정보 가공 알고리즘 사전 협의후 구축 보고서 제출
해결방안	•교통정보 가공 알고리즘 구축 보고서 제출
검수기준	•교통정보 가공 알고리즘 구축 보고서 제출 여부
비고	•

요구사항 정의서
시스템명	교통신호정보연계시스템	서브시스템명	실시간 교통신호정보 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N002 (SFR-009)	요구사항 명	실시간 신호정보 및 TOD 수집정보 WEB 통합 및 UI 디자인 개선
요구사항 설명	•정의 : 실시간 신호정보 및 TOD 수집정보 WEB 통합 및 UI 디자인 개선 수행 1) 실시간 신호정보 모니터링 WEB과 TOD 수집정보 모니터링 WEB 통합 - 사용자 관점에서 서비스 활용 빈도를 고려하여 화면구조 설계 및 컨텐츠 재배치 - 업무 담당자 요구사항, 최신 트렌드, 우수 사례 조사 및 분석을 통한 UI 개선안 제시 - 도시교통정보센터 홈페이지와 연계를 고려하여 설계 - 가독성 높은 디자인 구현(레이아웃, 메뉴, 텍스트, 이미지 등) - 사용되는 디자인 이미지에 대해서는 저작권, 사용권 등의 문제가 없어야 함			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 25P
				중요도
				중
제약사항	•실시간 신호정보 및 TOD 수집정보 통합 시 보안사항 확인
해결방안	•실시간 신호정보 모니터링 WEB과 TOD 수집정보 모니터링 WEB 통합
검수기준	•디자인 시안 •디자인 시안에 따른 구축 화면 검수
비고	•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 가공 알고리즘
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N003 (PER-001)	요구사항 명	소프트웨어 성능요구 사항
요구사항 설명	•정의 : 소프트웨어의 성능요구 사항 정의 소프트웨어 설계에 의해 만들어지는 응용프로그램들은 도시교통정보센터의 목적과 기능에 적합하게 채택된 하드웨어 장비에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 설계되어야 하며, 교통정보의 수집, 가공/처리, 제공에 있어서 최상의 기능을 발휘할 수 있도록 설계되어야 함 기 구축된 응용프로그램은 교통정보센터 내 시스템에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 수정·보완되어 설계되어야 함			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 34P
				중요도
				중
제약사항	•교통정보 수집, 가공, 제공체계 사전분석
해결방안	•분석/설계 단계 1) 현행 시스템 분석서 - 기존 교통정보 시스템 현행 시스템 분석 •구축 단계 2) 교통정보 가공 알고리즘 구축 보고서 - 최적의 교통정보 가공 알고리즘 도출 및 구축 후 가공알고리즘 보고서 작성
검수기준	•UTIC-TIS-R04-현행시스템분석서(교통정보시스템)-Ver1.0.hwp •UTIC-TIS-R05-교통정보 가공알고리즘 보고서(교통정보시스템)-Ver1.0.hwp
비고	•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N004 (PER-002)	요구사항 명	데이터베이스 성능요구 사항
요구사항 설명	•정의 : 데이터베이스 성능요구 사항 정의 도시교통정보센터의 데이터베이스는 분석단계, 설계단계, 개발 및 설치단계를 거쳐서 구축되어야 하며, 이 과정에서 업무분석, 논리모델작성, 물리모델작성을 거쳐 데이터베이스 구축			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 34P
				중요도
				중
제약사항	•기존 교통정보 시스템 사전 분석
해결방안	•분석/설계 단계 1) 데이터베이스 설계 - 엔티티 관계 모형 설계서 작성 - 데이터 베이스 설계서 •구축 단계 2) 교통정보 가공 알고리즘 구축 보고서 - 최적의 교통정보 가공 알고리즘 도출 및 구축 후 가공알고리즘 보고서 작성
검수기준	•UTIC-TIS-D04-엔티티 관계 모형 설계서(교통정보시스템)-Ver1.0.hwp •UTIC-TIS-D05-데이터베이스 설계서(교통정보시스템)-Ver1.0.hwp •UTIC-TIS-R05-교통정보 가공알고리즘 보고서(교통정보시스템)-Ver1.0.hwp
비고	•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보연계 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N005 (PER-003)	요구사항 명	교통정보 연계시스템
요구사항 설명	• 정의 : 교통정보 연계 성능요구 사항 정의 1) 교통정보 연계시스템은 도시교통정보센터로 장애나 오류 없이 수집 될수 있도록 설계 하여야 함			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 34P
				중요도
				중
제약사항	•기존 교통정보 연계 시스템 사전 분석
해결방안	•분석/설계 단계 1) 교통정보 연계 시스템 - 기본교통정보 교환기술(ASN.1 센터간 데이터 교환절차)을 준수 - 송/수신 데이터 에러검출 및 송/수신 로그 기능
검수기준	•UTIC-TIS-D04-교통정보연계 프로토콜 정의서(교통정보시스템)-Ver1.0.hwp
비고	•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보연계 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N006 (PER-004)	요구사항 명	데이터 통신 속도
요구사항 설명	•정의 : 네트워크 통신 성능요구 사항 정의 1) 교통정보 연계시스템은 지역센터에서 수집되는 교통정보, 제공하는 교통정보의 지연시간을 최소화하기 위하여 최적의 통신상태를 유지 및 제공할 수 있도록 설계하여야 함			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 29P
				중요도
				중
제약사항	•교통정보 연계서버와 네트워크 연결
해결방안	•통신성능 측정 1) 지자체 교통정보 연계서버와 공단 교통정보 연계서버 통신 - 지자체 교통정보 연계서버 송신프로그램 제공시각과 공단 교통정보 연계서버 수집프로그램 수집시각 측정
검수기준	UTIC-TIS-I02-단위시험 결과서
비고

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보연계 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N007 (SIR-005)	요구사항 명	외부연계 시스템 인터페이스
요구사항 설명	•정의 : 외부연계 시스템 인터페이스 표준 개발 요구사항 외부 연계체계 설계 - 데이터 연계시 시스템 성능에 영향(부하 등)을 주지 않도록 개발 - 외부 연계 시스템은 해당 시스템 담당과 협의하여 원활한 연계가 되도록 구축 외부연계 시스템 인터페이스는 표준인 국토부 “교통정보 교환기술 기준”을 적용 네트워크/통신 관련 인터페이스는 도시교통정보센터에서 요구하는 보안 적용(시스템 담당자와 협의하여 진행)			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 37P
				중요도
				중
제약사항	•외부연계 네트워크 보안사항 사전확인
해결방안	•외부연계 시스템 인터페이스 표준 개발 - 연계 시스템 담당자와 협의하여 진행 - 기본교통정보 교환기술(ASN.1 센터간 데이터 교환절차)을 준수 - 네트워크/통신 관련 인터페이스는 보안사항 확인후 수행
검수기준	UTIC-TIS-D04-교통정보연계 프로토콜 정의서(교통정보시스템)-Ver1.0.hwp
비고

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보연계 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N008 (SIR-006)	요구사항 명	시스템 정보 연계방안
요구사항 설명	•정의 : 시스템 정보 연계방안 제시 연계대상, 연계범위, 연계방식, 연계주기, 연계건수 등 사업 추진 시 연계 관련 제반 사항을 제시하되, 구축단계에서의 적용은 수요기관과 협의 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행 시간등을 설정하여야 함 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션의 기능수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템을 운영 교통정보 수집 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 37P
				중요도
				중
제약사항	•외부연계 네트워크 보안사항 사전확인
해결방안	•시스템 정보 연계방안 제시 - 연계 시스템 담당자와 협의하여 진행 - 네트워크/통신 관련 인터페이스는 보안사항 확인 후 수행 - 교통정보 수집 증가를 대비한 네트워크 및 데이터 베이스 트래픽 사전 분석
검수기준	UTIC-TIS-D07-시스템시험 시나리오(교통정보연계시스템)-V1.0hwp
비고

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N009 (TER-001)	요구사항 명	단위테스트
요구사항 설명	•정의 : 프로그램 기본단위(모듈)별 내부 오류테스트(단위테스트)에 관한 사항 단위테스트 수행절차 - 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립 (시나리오, 처리 절차, 수행 데이터, 예상결과 등을 사전에 정의) - 단위 시험 시에 다음 내용을 점검 •결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) •결함심각도 분석(치명/주요/단순/사소 결함, 개선사항별 발생결함 건수) •결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수) •시험 커버리지 단위테스트 개념 정의 - 개발 프로그램에 대한 단위 테스트 수행 방안을 제시하여야 함 - 단위 테스트를 통해 요건 반영도, 기능 구현도 등을 세밀하게 점검하여 이후의 테스트(시스템, 통합) 과정에서 기능 관련 문제가 발생하지 않거나 최소화되도록 하여야 함 - 사전에 테스트 계획서를 작성하여 제공하여야 하며, 결과와 향후 조치 방안이 포함된 단위 테스트 결과보고서를 발주기관에 제출하여야 함 - 테스트 결과에 따른 자체적인 시정조치 이외에 발주기관이 요청한 사항을 반영 하여야 함			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 44P
				중요도
				중
제약사항	•단위테스트 일정 및 수행방안 사전 조율
해결방안	•단위테스트 수행방안 제시 - 단위 테스트 일정계획수립 - 단위시험 케이스 작성 및 발주처 확인 절차 - 개발자 단위시험 수행 및 오류 수정 및 확인 - 발주처 입회하에 단위시험 수행 → 단위시험 시행 및 단위시험 결함 유형 분석 및 심각도 분석
검수기준	•UTIC-TIS-D11-단위시험 케이스(교통정보시스템)-V1.0.hwp •UTIC-TIS-I02-단위시험 결과서(교통정보시스템)-V1.0.hwp
비고	•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N010 (TER-002)	요구사항 명	통합테스트
요구사항 설명	•정의 : 단위 모듈의 통합에 따른 발생가능 오류 점검 (통합테스트)에 관한 사항 통합테스트 일반사항 - 통합테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음사항을 검증하여야 함 •기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 •기능의 정상적 수행여부 검증 등 •기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 •시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 •대내 시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 •대외 기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함 통합테스트 진행을 위한 요구사항 - 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 테스트 데이터(오류 데이터 포함)를 입력하여 테스트하여야 하며, 각종 유형별 테스트 계획서를 구체적으로 작성하여 점검 •통합 테스트 계획서, 시나리오, 케이스, 결과서 작성 및 제출 •통합 테스트 참여자 및 조직체계 제시 등 - 테스트 결과 및 조치내역의 이력관리- 시범운영 및 전환가동을 위한 목표치, 검증 상세 시나리오 제시 - 해당 테스트서버의 테스트환경은 사업자가 사전에 직접 구성 통합테스트 관리 - 요구사항에 대한 시스템 반영결과 추적을 위한 요구사항 추적 매트릭스를 점검하고 기능의 정상적 수행여부 검증 - 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 45P
				중요도
				중
제약사항	•통합테스트 일정 및 수행방안 사전 조율
해결방안	•통합테스트 수행방안 제시 - 통합 테스트 일정계획수립 - 통합시험 시나리오 작성 및 발주처 확인 절차 - 통합시험 수행 및 오류 수정 및 확인 - 발주처 입회하에 통합시험 수행 → 통합시험 시행 및 시스템시험 결함 유형 분석 및 심각도 분석
검수기준	•UTIC-TIS-D10-통합시험 시나리오(교통정보시스템)-V1.0.hwp •UTIC-TIS-T01-통합시험 결과서(교통정보시스템)-V1.0.hwp
비고	•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N011 (TER-003)	요구사항 명	성능테스트
요구사항 설명	•정의 : 성능테스트 개념 및 요구사항 정의 성능 테스트 개념 정의 - 성능목표를 정의하고 시스템 성능 테스트를 실시함 ※ 실제 운영 환경에서 목표성능 수립 - 목표성능에 못 미칠 경우 목표에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험함 - 데이터베이스를 정규화 및 검증을 통해 최적화 하여야 성능 테스트 요구사항 정의 - 성능 요구사항 충족 여부를 확인하고, 시스템 가용성 및 안정성을 확보하고, 부하 수준별 잠재적 영향도를 파악하기 위해 부하 테스트를 포함한 성능 테스트 (Performance Test)를 실시하여야 함 - 사전에 발주기관에 테스트 일정, 목적, 대상 범위, 성능 측정 지표, 테스트 수행 환경, 참여자 및 역할, 수행 절차, 사용 도구 등이 포함된 성능 테스트 계획서를 제출하여 승인을 받아야 함 - 성능 테스트를 통해 사용자 화면 응답시간, 성능 적정성 및 자원 가용성 검증, 최적화(튜닝) 필요 항목을 도출하여야 함 - 성능 테스트 결과와 향후 조치 방안이 포함된 성능 테스트 결과보고서를 발주 기관에 제출하여야 함 - 테스트 결과에 따른 자체적인 시정조치 이외에 발주기관이 요청한 사항을 반영하여야 함			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 46P
				중요도
				중
제약사항	•시스템 테스트 일정 및 수행방안 사전 조율
해결방안	•시스템 테스트 수행방안 제시 - 시스템 테스트 일정계획수립 - 시스템시험 시나리오 작성 및 발주처 확인 절차 - 시스템시험 수행 및 오류 수정 및 확인 - 발주처 입회하에 시스템시험 수행 → 시스템시험 시행 및 시스템시험 결함 유형 분석 및 심각도 분석
검수기준	•UTIC-TIS-D07-시스템시험 시나리오(교통정보시스템)-V1.0.hwp •UTIC-TIS-T02-시스템시험 결과서(교통정보시스템)-V1.0.hwp
비고	•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N012 (TER-004)	요구사항 명	장애복구테스트
요구사항 설명	•정의 : 장애복구테스트 장애대응을 위한 절차 및 방향 - 오류(시스템, 응용, 데이터 등)복구, 장애 대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공할 수 있도록 테스트가 이루어져야 함 - 테스트 결함 발생율 및 조치율은 다음과 같음 • 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하여야 함 • 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 수요기관의 승인을 득해야 하며, 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 안 됨 장애복구테스트 상세 요구사항 - 시스템은 장애 발생시 4시간 이내에 정상 상태로 복구되어야 함 - 시스템은 장애 복구 시간 중에 장애상황을 공지할 수 있어야 함 - 장애에 대한 대책수립 및 단계별(4단계)로 분류하여 체계적인 복구지침을 제안해야 함			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 47P
				중요도
				중
제약사항	•시스템 테스트 일정 및 수행방안 사전 조율
해결방안	•시스템 테스트 수행방안 제시 - 시스템 테스트 일정계획수립 - 시스템시험 시나리오 작성 및 발주처 확인 절차 - 시스템시험 수행 및 오류 수정 및 확인 - 발주처 입회하에 시스템시험 수행 → 시스템시험 시행 및 시스템시험 결함 유형 분석 및 심각도 분석
검수기준	•UTIC-TIS-D07-시스템시험 시나리오(교통정보시스템)-V1.0.hwp •UTIC-TIS-T02-시스템시험 결과서(교통정보시스템)-V1.0.hwp
비고	•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N013 (TER-005)	요구사항 명	백업복구테스트
요구사항 설명	•정의 : 백업복구테스트 개념 정의 시스템은 신속한 장애 대응을 위하여 2차의 백업 환경을 구축해야 함 자료의 파손, 변질, 망실 등에 대비하기 위하여 신속한 자료 Back-up 및 복구 기능을 제시하고 이에 대한 구현 방안을 기술해야 함			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 47P
				중요도
				중
제약사항	•시스템 테스트 일정 및 수행방안 사전 조율
해결방안	•시스템 테스트 수행방안 제시 - 시스템 테스트 일정계획수립 - 시스템시험 시나리오 작성 및 발주처 확인 절차 - 시스템시험 수행 및 오류 수정 및 확인 - 발주처 입회하에 시스템시험 수행 → 시스템시험 시행 및 시스템시험 결함 유형 분석 및 심각도 분석
검수기준	•UTIC-TIS-D07-시스템시험 시나리오(교통정보시스템)-V1.0.hwp •UTIC-TIS-T02-시스템시험 결과서(교통정보시스템)-V1.0.hwp
비고	•

요구사항 정의서
시스템명	교통정보 시스템	서브시스템명	교통정보 시스템
단계명	분석	작성일자	2025.07.09	버전	1.0
요구사항 ID	RQ-RF-N014 (TER-006)	요구사항 명	인수테스트
요구사항 설명	•정의 : 인수테스트 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행 방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검 사항, 최종 검사 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 발주자와 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 발주자가 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 설치 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주자에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 구축 완료까지 지속적인 테스트 실시, 테스트 결과 모니터링 및 테스트 결과를 지속적으로 반영해야 하며, 구축이 완료되면 통합시험 및 시험 운영 계획서를 제출하여야 함 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주자 승인일에 완료된 것으로 함			구분
				A,E
				요구사항 출처
				RFP 47P
				중요도
				중
제약사항	•인수시험 일정 및 수행방안 사전 조율
해결방안	•인수시험 수행방안 제시 - 인수시험 일정계획수립 - 인수시험 시나리오 작성 및 발주처 확인 절차 - 발주처 입회하에 인수시험 수행
검수기준	•UTIC-TIS-T06-인수시험 시나리오(교통정보시스템)-V1.0.hwp •UTIC-TIS-T07-인수시험 결과서(교통정보시스템)-V1.0.hwp
비고	•